

Телефон:  38 096 033 09 89

E-mail: postzalem@gmail.com

www: zalem.com.ua

м. Київ, вул. Ізюмська, 1

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

« » **2021г.**

**Турбокомпресор**  **с/№**

**Умови гарантії:**

1. Гарантія дана терміном на три роки.
2. Надана гарантія передбачає ремонт або заміну турбокомпресора (далі ТКР), визнаного пошкодженим, після його повернення в офіс гаранта, разом з гарантійним талоном і інструкцією по запуску двигуна з ТКР.
3. Рекламація буде розглянута за умови, якщо ТРК не розбиратиметься або очищатися користувачем. Гарантія починається з дня доставки ТРК Покупцеві або Замовнику ремонту, а не від дати початку експлуатації.
4. Гарантія дійсна тільки при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона із зазначенням номера, дати продажу, гарантійного терміну і чіткої печаткою продавця. Не допускається внесення в гарантійний талон будь-яких змін, виправлень. При порушенні цих умов, а також в разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, відсутній підпис клієнта на гарантійному талоні та інструкції по запуску двигуна з турбокомпресор, гарантійний талон визнається недійсним.
5. Претензії по гарантії приймаються тільки протягом гарантійного терміну, зазначеного в гарантійному талоні.

Гарантійні зобов'язання зберігаються в разі:

* Дотримання інструкції по установці ТКР;
* Справної роботи двигуна (висновок СТО);
* Справної роботи повітряних, охолоджуючих, масляних магістралей;
* Справної роботи вихлопного тракту ТКР, справність каталізатора;
* Відсутності сторонніх домішок в маслі;
* Тиск масла в двигуні відповідає вимогам заводу-виробника автомобіля (тиск масла не нижче 1,5кгс/см2 на холодному і прогрітому двигуні, обов'язкові заміри тиску з зазначенням в Акті виконаних робіт);
* Виконувалася заміна масла, масляного і повітряного фільтрів при установці ТКР, а так само через кожні 8-10 тис.км. пробігу з обов'язковим наданням Актів виконаних робіт та оригінали рахунків з СТО про проходження кожного ТО;
* Справної роботи клапана / актуатора ТКР;
* Справної роботи VNT апарату ТКР (при його наявності);

**Турбокомпресор знімається з гарантії в наступних випадках:**

1. Якщо ТРК має сліди стороннього втручання або була спроба самостійного ремонту (самостійне розкриття).
2. Якщо виявлено несанкціоновані зміни ТРК, непередбачені заводом-виробником.

**Гарантія не поширюється на наступні несправності:**

* + механічні пошкодження корпусу ТКР.
	+ Пошкодження, викликані потраплянням всередину ТРК в канали подачі мастила сторонніх предметів.
	+ Наявність слідів перегріву ТКР, масла, яке закоксувалося, і кольора мінливості на валу ТКР.
	+ Наявність зносу (рисок) на валу ТКР під втулками, (що свідчить про брудне масло).
	+ Наявність слідів бронзи (карбонованного нальоту) під втулками на валу ТКР.
	+ Обрив ротора турбокомпресора.
	+ Пошкодження, викликані невідповідністю використання палива, масел і т.д.
	+ Тиск газів картерів в двигуні більш 50 мм. водяного стовпа.
	+ У разі зносу компресорного колеса ТРК з боку повітряного фільтра.
	+ У разі самостійного розвороту корпусу ТРК.

**УВАГА! Турбіна вимагає спеціальної установки. Ви можете звернутися в уповноважену організацію, що спеціалізується на наданні такого роду платних послуг. При цьому, вимагайте наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, сертифікати і т.д.). Особа, яка здійснила установку турбокомпресора, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфікована установка ТКР і діагностика двигуна суттєва для його подальшого правильного функціонування і гарантійного обслуговування.**

**Не рекомендується:** Встановлення нового або відремонтованого турбокомпресора після капітального ремонту двигуна, так як після цього ремонту двигуна при притирання нових деталей утворюється металевий пил, який разом з циркулюючим маслом потрапляє в турбокомпресор і викликає абразивний знос робочих поверхонь підшипників, валу ротора і кілець ущільнювачів. Такі дефекти призводять до серйозного пошкодження турбокомпресора.

У разі поломки ТКР в період гарантійного терміну для виконання гарантійних зобов'язань, необхідно надати виконавцю:

* + ТКР, знятий з автомобіля, в нерозібраному вигляді;
	+ гарантійний талон на ТКР;
	+ Інструкція по запуску двигуна з ТКР.